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ATmosphère EXplosive
Sensibilisation
PUBLIC CONCERNE

Personnel de l'établissement appelé à travailler dans des ATmosphères EXplosives sans intervenir sur un équipement soumis à la réglementation ATEX (Les opérateurs, les conducteurs de ligne, les travaux de nettoyage, peinture, manutention, calorifugeage, tuyauterie, etc. rentrent dans cette catégorie).

PRE-REQUIS

Aucun

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former le personnel afin d’obtenir les compétences nécessaires pour intervenir dans des unités de fabrication en zone à risque d’explosion .
Une personne formée devra être capable, à l’issue de cette formation initiale :

· d’identifier le risque ATEX et connaître le zonage de son entreprise

· de travailler en zone ATEX en respectant les règles de sécurité.

DUREE

0.5 à 1 jour
CONTENU

Théorie
	Généralités sur les ATmosphères Explosives (ATEX)
· Point d’éclair

· Energie Minimale d’Inflammation (EMI)

· Limite Inférieure et Supérieure d’Explosivité

· Températures d’inflammation
Risques, sources potentielles d’inflammation et effets d’une explosion
· Atmosphères gazeuses et poussiéreuses

· Sources d’inflammation


	Comment éviter l’explosion ?
· Empêcher la formation d’ATEX
· Éviter l’inflammation d’ATEX
· Atténuer les effets d’une explosion 
Les règles du travail en ATEX



Pratique
Etude du zonage ATEX de l’entreprise
DEMARCHE PEDAGOGIQUE
· Exposé et discussions étayés de diapositives et films,
· Remise aux stagiaires de documents écrits,
· Contrôle des connaissances suivi de la correction en commun.
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